  FPC components:     volume   density     frac.      cost     frac.    thick.
                      frac.              density    (1992)      cost
                              (kg/m^3)              ($/kg)                (m)

          V5Cr5Ti      0.300  6100.000     1.000   300.002     1.000
          Li           0.700   500.000     0.000    49.992     0.000
      Total FW                1830.000             300.002               0.014
                                                                         0.014

         breeding zone                                                   0.350
          V5Cr5Ti      0.100  6100.000     1.000   300.002     1.000
          Li           0.900   500.000     0.000    49.992     0.000
      Total BL(ib)             610.000             300.002               0.350

         breeding zone                                                   0.350
          V5Cr5Ti      0.100  6100.000     1.000   300.002     1.000
          Li           0.900   500.000     0.000    49.992     0.000
      Total BL(ob)             610.000             300.002               0.350

         primary shield                                                  0.450
          V5Cr5Ti      0.150  6100.000     1.000   300.002     0.658
          Li           0.050   500.000     0.000    49.992     0.000
          TenelonB     0.800  7800.000     1.000     9.972     0.149
         secondary shield                                                0.350
          TenelonS     0.150  7800.000     1.000    34.985     0.076
          Li           0.050   500.000     0.000    49.992     0.000
          TenelonB     0.800  7800.000     1.000     9.972     0.116
      Total SH(ib)            7266.563              32.277               0.800

         primary shield                                                  0.450
          V5Cr5Ti      0.150  6100.000     1.000   300.002     0.658
          Li           0.050   500.000     0.000    49.992     0.000
          TenelonB     0.800  7800.000     1.000     9.972     0.149
         secondary shield                                                0.350
          TenelonS     0.150  7800.000     1.000    34.985     0.076
          Li           0.050   500.000     0.000    49.992     0.000
          TenelonB     0.800  7800.000     1.000     9.972     0.116
      Total SH(ob)            7266.563              32.277               0.800

          TenelonS     0.950  7800.000     1.000    34.985     1.000
          Void         0.050     0.000     0.000     0.000     0.000
      Total VV                7410.000              34.985               0.100
                                                                         0.100

   FW coating material: V5Cr5Ti  at operating temperature:   727.
   DP coating material: W        at operating temperature:   727. (deg C)

 blanket breeder material 6Li enrichment                       0.074

           Nb3Sn-coil         7500.000              97.843 ($/kg)
            NbTi-coil         7500.000              81.740